附件

“本钢”牌热轧带肋钢筋新旧产品标牌、

产品标识及产品包装支数标准

一、“本钢”牌热轧带肋钢筋新旧产品标牌

**（一）新产品标牌（变更后）:**

HRB400正面：



HRB400E正面：



**（二）旧产品标牌（变更前）:**



二、“本钢”牌热轧带肋钢筋新旧产品标识

**（一）新产品标识（变更后）:**

HRB400：



HRB400E：



**（二）旧产品标识（变更前）:**



三、“本钢”牌热轧带肋钢筋新旧产品包装支数标准

**（一）新标准（变更后）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 辽宁本溪 | 本钢 | HRB400HRB400E  | 16 | 9 | 144 | 2048 | 146 |
| 12 | 106 | 2010 | 149 |
| 18 | 9 | 112 | 2016 | 149 |
| 12 | 84 | 2016 | 149 |
| 20 | 9 | 92 | 2045 | 147 |
| 12 | 69 | 2045 | 147 |
| 22 | 9 | 76 | 2038 | 147 |
| 12 | 57 | 2038 | 147 |
| 25 | 9 | 60 | 2079 | 144 |
| 12 | 45 | 2079 | 144 |

执行标准:GB/T 1499.2-2018

**（二）旧标准（变更前）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 本溪北营钢铁（集团）股份有限公司 | 辽宁本溪 | 本钢 | HRB400HRB335 | 16 | 9 | 144 | 2048 | 146 |
| 12 | 106 | 2010 | 149 |
| 18 | 9 | 112 | 2016 | 149 |
| 12 | 84 | 2016 | 149 |
| 20 | 9 | 92 | 2045 | 147 |
| 12 | 69 | 2045 | 147 |
| 22 | 9 | 76 | 2038 | 147 |
| 12 | 57 | 2038 | 147 |
| 25 | 9 | 60 | 2079 | 144 |
| 12 | 45 | 2079 | 144 |

执行标准:GB 1499.2-2007

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。