
**附件：**


**“红嘴”牌热轧带肋钢筋新旧产品标牌、产品标识及产品包装支数标准**

一、产品标牌

**（一）产品标牌变更后（产地吉林四平）：**

HRB400E正面： HRB400E反面：

**（二）产品标牌变更前（产地吉林四平）：**

HRB400正面： HRB400反面：

****

二、产品标识


**（一）产品标识变更后（产地吉林四平）：**

HRB400E:



**（二）产品标识变更前（产地吉林四平）：**

HRB400:



三、产品包装支数标准

**（一）产品包装支数标准变更后（产地吉林四平）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 吉林四平 | 红嘴 | HRB400E | 16 | 9 | 221 | 3143 | 95 |
| 12 | 166 | 3147 | 95 |
| 18 | 9 | 175 | 3150 | 95 |
| 12 | 131 | 3144 | 95 |
| 20 | 9 | 141 | 3134 | 95 |
| 12 | 106 | 3142 | 95 |
| 22 | 9 | 117 | 3138 | 95 |
| 12 | 88 | 3147 | 95 |
| 25 | 9 | 91 | 3153 | 95 |
| 12 | 68 | 3142 | 95 |

执行标准:GB/T 1499.2-2018

**（二）产品包装支数标准变更前（产地吉林四平）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册企业 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 四平现代钢铁有限公司 | 吉林四平 | 红嘴 | HRB400 | 16 | 9 | 221 | 3143 | 95 |
| 12 | 166 | 3147 | 95 |
| 18 | 9 | 175 | 3150 | 95 |
| 12 | 131 | 3144 | 95 |
| 20 | 9 | 141 | 3134 | 95 |
| 12 | 106 | 3142 | 95 |
| 22 | 9 | 117 | 3138 | 95 |
| 12 | 88 | 3147 | 95 |
| 25 | 9 | 91 | 3153 | 95 |
| 12 | 68 | 3142 | 95 |

执行标准:GB/T 1499.2-2018

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。