附件

“双菱”牌热轧带肋钢筋新旧产品包装支数

“双菱”牌热轧带肋钢筋新包装支数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重（kg） | 捆/手 |
| 湖南娄底 | HRB400HRB335 | 16 | 9 | 220 | 3128 | 96 |
| 12 | 182 | 3451 | 87 |
| 18 | 9 | 165 | 2970 | 101 |
| 12 | 144 | 3456 | 87 |
| 20 | 9 | 150 | 3335 | 90 |
| 12 | 118 | 3498 | 86 |
| 22 | 9 | 123 | 3299 | 91 |
| 12 | 102 | 3648 | 82 |
| 25 | 9 | 100 | 3465 | 86 |
| 12 | 91 | 4204 | 71 |

“双菱”牌热轧带肋钢筋现包装支数：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产地 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重（kg） | 捆/手 |
| 湖南娄底 | HRB400HRB335 | 16 | 9 | 185 | 2361 | 114 |
| 12 | 150 | 2844 | 105 |
| 18 | 9 | 160 | 2880 | 104 |
| 12 | 120 | 2880 | 104 |
| 20 | 9 | 130 | 2890 | 104 |
| 12 | 100 | 2964 | 101 |
| 22 | 9 | 105 | 2816 | 107 |
| 12 | 80 | 2861 | 105 |
| 25 | 9 | 83 | 2876 | 104 |
| 12 | 65 | 3003 | 100 |