附件

上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注册企业 | 注册  日期 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径（mm） | 长度（m） | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
| 42 | 广西盛隆冶金  有限公司 | 201612 | 广西防城港 | 桂万钢 | HRB400 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 |
| 12 | 140 | 2654 | 113 |
| 18 | 9 | 130 | 2340 | 128 |
| 12 | 110 | 2640 | 114 |
| 20 | 9 | 100 | 2223 | 135 |
| 12 | 90 | 2668 | 112 |
| 22 | 9 | 85 | 2280 | 132 |
| 12 | 75 | 2682 | 112 |
| 25 | 9 | 65 | 2252 | 133 |
| 12 | 60 | 2772 | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、表中“捆重”为理论值，“捆/手”为理论计算值，仅供参考；

2、仓单重量以实际称重为准。